modellübersicht fetap 71-07 v0.3 \ fetap.de/fetap71-07/fetap71-07.rtf ¦ fetap.de/fetap71-07.htm ¦ fetap@fetap.de ¦ copyleft beachten / stand: 27.06.06
Modellbezeichnung	Vertr.zeitr.	Wahlverf.	Wahlorgan	Steckpunkte	Ruforgan	weitere Leistungsmerkmale	
FeTAp/FeWAp 71 (1,2,5,6, 6D) {-1,-2} [GbAnz,SK]	1977-1990	MFV	TwB 71	AS4 (AS7), HS4, W2	Ewk 71	keine	
FeTAp 2L-71 (6)	1983-	MFV	TwB 71	AS7, AS2, AS2, AS2, AS1, HS4, PW2	Tonruf	Makeln	
FeTAp 73 (2,6,6D)	1977-	DEV	TwB 73	AS4 (AS7), HS4, W2	Ewk 71	keine	
FeTAp 2L-73 (6)	1983-	DEV	TwB 73	siehe 2L-71	Tonruf	Makeln	
FeTAp/FeWAp 75 (1,2,5,6, 6D) {-1,-2} [GbAnz-1,SK-1]	1977-1990	IWV	TwB 75	AS4 (AS7), HS4, W2	Ewk 71	keine	
FeTAp 2L-75 (2,6)	1983-1990	IWV [MFV]	TwB 75 N
[TwB 71]	AS6 (AS7), AS1 (AS2), AS1 (AS2), (AS2), (AS1), HS4, PW2	Tonruf	Makeln	
FeTAp 76 (2,6) {-1}	1985-1990	MFV	TwB 78	AS4 (AS7), HS4, W2	Ewk 71	A-, B-, C-, D-Taste, [Flashtaste]	
FeTAp/FeWAp 79 (1,2,5,6, 6D) {-1} [GbAnz-1,SK]	1979-1991	IWV	NrS 79	AS4 (AS7), HS4, W2	Ewk 71	keine	
FeTAp 2L-79 (6)	1983-	IWV	NrS 79	siehe 2L-71	Tonruf	Makeln	
FeTAp 80 (1,2,5,6) {-1}	1983-1990	IWV/MFV	TwB 80	AS4 (AS7), HS4, W2	Ewk 71	A-, B-, C-, D-Taste (Steuerung des GEDAN)	
FeTAp 82 {-1,-1a,-2}
”alpha”	1981-1990	IWV	TwB 82	AS7, HS4, W2, L2	Et 7	(erweiterte) Wahlwiederholung, 82-2: Notizbuchfunktion, Kurzwahl, Direktruf, Wahl bei aufgelegtem Hörer, Lauthören, Sperrschloss, Erdtaste, A2-Schaltung, [Schauzeichen]	
FeTAp 84 [-2]
”delta” [”delta E”]	1985-1990	IWV	TwB 75
[KTB 91]	MSV4, HS4 (MSV4), PW2	Tonruf	automatische Hinweisansage, [(erweiterte) Wahlwiederholung, Notizbuchfunktion, Kurzwahl]	
FeTAp 85 {-1,-2,-3} [SK]	1983-1990	IWV	TwB 75	MSV11+MSV5, HS4, W2	Ewk 71	A3-Schaltung, Weitergeben	
FeTAp 87 (1,2,5,6) {-1}	1983-1990	IWV	TwB 75	AS4 (AS7), HS4, W2	Et 7	keine	
FeTAp 88 (1,2) {-1,-2} [GbAnz-1,-2]
”beta”	1984-1991	IWV	88-1: TwB 88
88-2: teilw. Tastenfeld	AS4 (MSV4), HS4, W2 (88-2: teilw. PW2)	88-1: Et 7
88-2:teilw. Tonruf	(erweiterte) Wahlwiederholung, Notizbuchfunktion, Kurzwahl, Direktruf, optische Anzeige (gewählte Rufnummer, [Gebührenanzeiger]), Sperrschloss	
FeTAp 89 {-3} [SK]	1983-1990	IWV	NrS 79	MSV11+MSV5, HS4, W2	Ewk 71	A3-Schaltung, Weitergeben	
FeTAp/FeWAp 91 (1,2)
”Junior” [”Junior E”]	1983-1990	IWV	KTB 91	AS4, HS4, W2	Ewk 71	(erweiterte) Wahlwiederholung, Notizbuchfunktion, Kurzwahl	
FeTAp 95 {-1}
”Capella”	1985-1990	IWV	KTB 91	AS7, HS4, W2	Et 7	(erw.) Wahlwiederh., Notizbuchf., Kurzwahl, Wahl bei aufge-legtem Hörer, Lauth., Freisprechen, Erdtaste, A2-Schaltung	
FeTAp 96 [SK]	-1990	IWV	NrS 79	MSV11+MSV5, HS4, W2	Et 7	A3-Schaltung, Weitergeben (besonderer Art), Coderuf, Amtsrufweiterschaltung	
FeTAp/Tel 97 {a} [SK]	-1990	IWV	TwB 75	MSV11+MSV5, HS4, W2	Et 7		
FeTAp 98
”Attache”	1985-1990	MFV	KwB 20	AS7, HS4, HS31, HS41, W2, L2, P2	Et 7	Wahlwiederh., Notizbuchf., Zielwahl, Wahl bei aufgelegtem Hörer, opt. Anzeige (gewählte Rufnr.), Lauth., Signaltaste	
FeTAp/FeWAp 0111	1986-1990	IWV	Tastenfeld	MSV4, MSV4, MSV2	Tonruf	Wahlwiederholung	
FeTAp 0162	1986-1990	IWV/MFV	Tastenfeld	MSV4, MSV4, MSV2	Tonruf	Wahlwiederholung, Signaltaste	
Tel/WTel 0164 (-07.89)
Tel/WTel 01 LX (03.89-)	1988-1991	IWV/MFV	Tastenfeld	MSV4, MSV4, [MSV2]	Tonruf	Wahlwiederholung, Signaltaste, Stummschaltung	
FeTAp 03 {-1,-2,-3}	1986-1990	IWV	KTB 91 N	MSV11+MSV5	Et 7	A3-Schaltung, Weiterg. (bes. Art), Sammelruf, Rufsperre, für 2 Leitungen, Makeln, (erw.) Wahlwiederh., Notizbuchf., Kurzwahl, 03-3: Notrufnrn., 03-3: elektron. Sperrschloss	
FeTAp 07 [LX]
”Pilot”	1986-1990	IWV [MFV]	KTB 91
[TwB 71]	AS4, HS4, W2	Et 7	Leitungstaste, für Sprechzeugbetrieb, 07: (erweiterte) Wahlwiederholung, 07: Notizbuchf., 07: Kurzwahl, Erdtaste	
nicht das Standardgehäuse der DBP (FeAp-7-Gehäuse) haben FeAp/Tel 72, 77, 78, 81, 83, 86, 90, 92, 93, 94, 99, 02, 04, 05; die Baureihen 74, 00, 06 existieren nicht